|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отрывной корешок**ПАМЯТКАНаселенный пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гражданину(ке)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Проживающему(ей) по ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Количество человек\_\_\_\_\_\_\_\_\_Памятку получил:Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Памятку вручил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. | ЛИНИЯОТРЫВА | **ПАМЯТКА****о мерах пожарной безопасности в жилищном фонде****В целях недопущения пожаров необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности** |
| № п/п | требования правил пожарной безопасности |
| 1. | Нельзя оставлять без присмотра включенные бытовые приборы: электроплитку, обогреватель, кипятильник и т.д., а также источники открытого огня: газовую плиту, свечи. |
| 2. | Запрещается пользоваться неисправными и самодельными электроприборами и электрооборудованием. |
| 3. | Применение электронагревательных приборов разрешается только с подставками из негорючих материалов. |
| 4. | Не храните легковоспламеняющиеся вещества и предметы бытовой химии вблизи открытого огня. |
| 5. | Не перегружайте электросеть: нельзя в одну розетку включать несколько мощных потребителей электроэнергии, например электрообогреватель, компьютер, телевизор, музыкальный центр и др. |
| 6. | Первичные средства пожаротушения, установки пожарной сигнализации в вашем доме, школе должны содержаться в исправном состоянии и постоянной готовности. |
| 7. | Ежегодно, перед началом отопительного сезона произведите очистку дымоходов от сажи. |
| 8. | Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ. |
| 9. | Не производите розжига печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей. |
| 10. | При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение. |
| 11. | При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках обесточьте их и вызовите специалиста по устранению неисправности. |
| 12. | Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено и др.) между строениями. |
| 13. | Не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра. |
| 14. | Приобретайте огнетушитель, имейте во дворе на готове бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату. |
| 15. | Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией. |
| 16. | Не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками. Храните спички, зажигалки в местах, недоступных для детей. |
| 17. | Не сушите одежду и другие горючие материалы над печами, каминами, газовыми плитами и электронагревательными приборами. |
| 18. | На деревянном или выполненном из горючих материалов полу перед печью необходимо устанавливать металлический предтопочный лист размером не менее 50х70 см. |
| 19 | Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы, и материалы на расстоянии менее 20 см от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 70 см - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). **Важно помнить, что ценой несоблюдения мер пожарной безопасности может быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни.**  |
| **ПОЖАРНАЯ ОХРАНА АПШЕРОНСКОГО РАОЙНА ТЕЛ. 8(861-52) 2-74-94****с городского: «01»; с сотового: «101» «112».** |